**ORACLE**

**Oracle** **Exadata** **数据库** **云平台** **XgM-2**

Oracle Exadata 数据库云平台通过集成设计为 Oracle 数据库带来了卓越 的性能、极佳的成本效益和极高的可用性。Exadata 采用支持云的现代化 架构，内含可横向扩展的高性能数据库服务器、可横向扩展的智能存储 服务器(配有先进的PCIe闪存)、使用持久性内存的先进存储缓存以及 连接所有服务器和存储的云级 RDMA over Converged Ethernet(RoCE) 内 部结构。Exadata 采用独有的算法和协议，在存储、计算和网络中实现了 数据库智能，因此，与其他平台相比，能以更低的成本提供更高的性能 和容量。它适用于所有类型的现代数据库负载，包括联机事务处理 (OLTP)、 数据仓库(DW)、 内存分析、物联网(IoT)、财务、游戏、合规 性数据管理以及高效整合的混合负载。

Exadata 数据库云平台 X9M-2 部署简单、快速，能为您极其重要的数据 库提供全面的支持和保护。Exadata 既可以作为私有数据库云的理想基础 平台购置并部署在本地环境中，也可以采用订阅模式购买并部署在 Oracle 公有云或公有云本地化环境中但由 Oracle 负责全部基础设施管理 工作。Oracle 自治数据库可在 Oracle 公有云或公有云本地化解决方案中 使用。

集成设计，支持快速可靠部署

Oracle Exadata 数据库云平台是运行 Oracle 数据库的成本效益极佳、性能超强的平 台 。Exadata 易于部署，甚至适用于要求最严苛的任务关键型系统，其数据库服务 器、存储服务器和网络均由 Oracle 专家预先配置、预先调优和预先测试。该系统经 过了广泛的端到端测试和验证，可确保所有组件(包括数据库软件、操作系统、虚 拟机管理程序、驱动器、固件)均能无缝协同工作，消除性能瓶颈或单点故障。



Oracle Exadata数据库

云平台X9M-2

关键特性

●每机架多达1216个 CPU 核和 38 TB内存用于数据库处理

● 每机架多达576个CPU 核专用 于在存储中进行SQL 处理

●每个机架高达27 TB 的持久性 内存加速

● 100 Gb/秒RoCE 网络

●完全冗余，确保高可用性

●每机架2到19台数据库服务器

●每机架3到18台存储服务器 ·每机架高达920 TB闪存(裸)

容量

● 每机架高达3.8 PB 磁盘(裸)

**容量**

1 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

ORACL∈

所有 Oracle Exadata 数据库云平台均采用完全一致的配置方式，因此客户将受益于 从数以千计的其他客户部署中不断积累的丰富经验。此外，客户所使用的机器与 Oracle 支持部门用于发现和解决问题的机器、Oracle 开发部门用于开发和测试 Oracle 数据库的机器以及 Oracle 用于运行其公有云服务的机器也是完全一样的。

**Exadata** **为运行** **Oracle** **数据库进行了完全地测试和调优。**

**如今使用** **Oracle** **数据库的任何应用都可无缝迁移至** **Oracle** **Exadata** **数据库云平台，**

无需对应用进行任何更改。同样，客户还可以轻松将任何 Oracle 数据库从 Exadata 中迁出，完全不必担心“锁定”。

通过弹性配置提供超强的系统可扩展性和增长能力

Exadata 数据库云平台对数据库服务器和存储服务器均采用了一种可横向扩展的架 构。随着负载增加，客户可以添加数据库 CPU、 存储和网络，从而扩展系统，同时 不会造成瓶颈。这种**架构可从小规模配置扩展至极大规模的配置，可适应任何规模** **的负载。**

在 Exadata X9M 中，高带宽、低延迟、双活的100 Gb/秒 RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 网络结构将 Oracle Exadata 数据库云平台中的所有组件连接在一 起。与常规通信协议相比，专有数据库网络协议延迟更低、带宽更高， **可更加快速** **地响应** **OLTP 操作并提高分析负载的吞吐量。**与 Oracle Exadata 数据库云平台的外 部连接则通过标准10 Gb/秒或25Gb/ 秒以太网来提供。

**Exadata 数据库云平台是最通用的数据库平台**。Exadata 数据库云平台X9M-2 采用了 强大的数据库服务器，每台服务器均配有两个32核x86 处理器和512 GB 内存(可 扩展至2 TB) 。Exadata 还采用了可横向扩展的智能存储服务器，这些存储服务器 有两种配置一高容量(HC) 或极速闪存(EF)。

· HC 存储服务器包含4个NVMe PCI闪存卡，每个闪存卡配有6.4 TB (裸) Exadata智能闪存缓存和12个18 TB7200 RPM磁盘。

● EF 存储服务器采用全闪存配置，包含8个NVMe PCI闪存驱动器，每个闪 存驱动器配有6.4 TB (裸)存储容量。

● Exadata X9M HC 和 EF 存储现已配备持久性内存，可进一步增强性能。每 台服务器装配有12 个128 GB Intel@OptanetM 持久性内存模块，作为 DRAM 与闪存之间的新层。

**Exadata** **数据库云平台的最低配置包含两台数据库服务器和三台存储服务器，用户** **可以在同一个机架内添加更多的数据库服务器和/或存储服务器，实现弹性扩展。利**

用弹性配置，用户可以灵活、高效地满足任何规模的业务需求。

**主要优势**

● 该系统经过预先配置、预先测 试并且针对所有数据库应用进 行了优化

·每个全机架未压缩 SQL I/O 带 宽高达1TB/秒

·每个全机架每秒可执行多达 2760万次8K 数据库读取 I/O 操作或859万次8K 闪存写入 I/O 操作

●轻松添加计算服务器或存储服 务器，可满足任意规模应用的 需求


●可连接多个 Exadata 数据库云 平台 X9M-2 机架或 Exadata X9M 存储扩展机架进行扩展。 只需增加 RoCE 电缆和内部交 换机即可连接多达12 个机 架。通过外部 RoCE 交换机创 建更大规模的配置

2 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

除了在机架内部扩展以外，还可以**使用集成式** **RoCE** **网络结构连接多个基于** **RoCE** **的** **Exadata** **机** **架** **，**构成更大规模的配置。这些机架可以是 Exadata X8M 或 Exadata X9M系列。例如，由四个Exadata X9M 机架构成的系统在能力上相当于单一机架的 四倍：它提供四倍的I/O 吞吐量、四倍的存储容量和四倍的处理能力。对于多机架 连接，用户可将其配置为单个系统，也可以通过逻辑分区整合多个数据库。横向扩 展非常容易，因为 Oracle 真正应用集群(RAC) 可以动态增加处理能力，自动存储管 理(ASM) 则可动态增加存储容量。

图1.灵活地横向扩展为多机架Exadata



当需要大存储容量时，可以利用**Oracle** **Exadata** **X9M** **存储扩展机架**进行扩展。客户 可以使用 Exadata 存储扩展机架来为任何 Oracle Exadata 数据库云平台增加存储容 量 、OLTP IOPS 和扫描吞吐量。该存储扩展机架专为拥有海量数据的数据库部署而 设计，这些数据包括历史或归档数据、备份、文档、图像、XML、JSON 和 LOB。

该存储扩展机架使用集成式 RoCE 网络结构连接至 Exadata 数据库云平台，无需设 置 LUN 或挂载点，因此只需使用几个简单的命令即可完成配置。Oracle Exadata 存 储扩展机架的初始配置包含4台存储服务器，用户可添加更多存储服务器来对其进 行扩展。

**基于** **RDMA** **的突破性网络结构**

Exadata X9M 版本采用同样的超高速云级网络结构，即从 Exadata X8M 开始引入的 RDMA over Converged Ethernet (RoCE)。RDMA (远程直接内存访问)可允许一台 计算机在不占用操作系统或 CPU 资源的情况下直接从另一台计算机访问数据，从 而实现高带宽和低延迟。网卡直接读取/写入内存，无需额外的复制或缓冲过程，

延迟非常低。RDMA 是 Exadata 高性能架构中的一个重要组成部分，并且在过去十 年中得到了持续调优和增强，可支持多种 Exadata专有技术，例如 Exafusion Direct- to-Wire 协议和Smart Fusion Block Transfer。由 于RoCE API基础架构与 InfiniBand 的基础架构相同，因此可以**在** **RoCE** **上使用所有现有的** **Exadata** **性能特性。**

相关产品

·Oracle 数据库 Exadata 云服务

● Oracle数据库Exadata专有云 一体机

· Oracle Exadata 数据库云平台 X9M-8

· Oracle Exadata 存储扩展机架 X9M

· Oracle Exadata 存储服务器 X9M-2

· Oracle Exadata 数据库服务器 X9M-2

·Oracle 数据库企业版11g、

12c、18c和19c

·真正应用集群(RAC)

· 分 区

· 多租户

●数据库In-Memory

● 高级压缩 · 高级安全

·活动数据卫士(ADG)

· GoldenGate

·真正应用测试(RAT)

· OLAP

·Enterprise Manager

· Oracle Linux

· Oracle Linux虚拟化

相关服务

Oracle提供下列服务：

·高级客户服务

· Oracle标准系统支持服务

· Oracle 白金服务

·Oracle咨询服务

· Oracle 大学课程

3 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息



Exadata X9M版本采用双端口 PCle Gen 4网络接口卡，能够支持2个100Gb/秒双活 RoCE 网络，总吞吐量为200Gb/秒。这使得这款全球运行速度最快的数据库云平台 变得更快。在采用新的**共享持久性内存加速器的** Exadata X9M 上运行的实际数据库 负载已经打破了 Exadata X8M 之前创下的1600 万读取IOPS 的基准测试记录，达到

**2760万读取的** **OLTP** **读取** **IOPS(8K** **IO)]。**

共享持久性内存加速

Exadata X8M 在闪存缓存前端引入了持久性内存(PMEM) 数据和提交加速器，可将 访问远程存储数据的延迟降低若干个数量级。持久性内存是一项现代芯片技术，可 在 DRAM 与闪存之间添加一个极具性价比的大容量存储层。由于持久性内存在物 理上存在于存储服务器的内存总线上，因此可直接以内存速度执行读取操作，其速 度相比闪存大幅提升。与 DRAM 不同，写入操作是持久性的，在断电后仍然会保 留。通过采用 RDMA 来远程访问持久性内存，**Exadata 持久性内存数据和提交加速** **器可绕过网络和** **I/O 堆栈，消除成本极高的CPU中断和上下文切换，最终可将延迟** **减少10倍，**即从200μs缩短至不到19μs。智能 Exadata 系统软件还可以确保跨存储 服务器建立数据镜像，从而提供额外的容错能力。Exadata 在 Oracle 数据库与 Exadata 存储服务器之间实现了独有的端到端集成，可自动在数据库缓冲区缓存、 持久性内存和闪存缓存之间高效地缓存热度最高的数据块。将持久性内存添加到存 储层意味着此新缓存层的聚合性能可以由任何服务器上的任何数据库动态使用。与 通用存储架构相比，这是一项显著的优势，可以避免跨数据库实例共享存储资源。

此外，智能 Exadata 系统软件特性还可以提高日志写入性能。日志写入延迟对于 OLTP 性能至关重要，更快的日志写入意味着更快的提交速度。相反，日志写入速 度的任何下降都可能会导致数据库中断。借助基于 RoCE 的 Exadata,**Exadata** **持久** **性内存提交加速器**可以自动让数据库向持久性内存发起单向 RDMA 日志写入。在 RDMA 和持久性内存技术的支持下，无需确认即可执行日志写入操作，而且智能软 件会将写入操作分布在多个服务器上，从而确保弹性。这提高了日志写入操作的性 能。

这个层还实现了自动化安全和管理流程。持久性内存会在安装时自动完成配置，而 不需要任何用户交互。硬件监视也经过预先配置。持久性内存只能由使用数据库访 问控制的数据库访问，从而确保数据的端到端安全性。在 Exadata X9M 中部署持久 性内存是一个非常简单的透明过程。



“我建议使用 Exadata 平台， 因为它能提供卓越的性能、可 靠性和便捷的支持。这三个方 面平日里对我非常重要。”

**Richard Ewald**

高级技术架构师

Sprint

**“借助** **Oracle Exadata, 我们** **无需进行重大修改就无缝、** **快速地迁移了我们基于云的** **集成式业务应用，并且降低** **了成本。利用** **Oracle 产品，**

**我们的批处理速度提高了241** **倍，总体系统性能提高了3** **倍，从而提高了我们日常关** **键任务的运营效率，改善了** **客户服务。”**

**KyojiKato**

执行官兼总经理

Daiwa House

图2 .IntelOptanetmt持久性内存模块

1采用10台Exadata X9M-2数据库服务器和12台Exadata X9M-2极速闪存存储服务器的弹性配置

4 产品介绍/Oracle Exadata数据库云平台X9M-2/版本210524

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracdle 保密信息

ORACL∈



**极速闪存存储服务器：破纪录的** **I/O** **性** **能**

Exadata **极速闪存(EF)存储服务器是**针对数据库进行了优化的全闪存 Exadata 数据 库云平台的基础。每台 EF 存储服务器包含8个6.4 TB Flash Accelerator F640v3 NVMe PCI 闪存驱动器，可提供51.2 TB 的裸闪存容量，对于通常的数据库负载， 其预期使用寿命可达到8年甚至更久。Exadata 将这些闪存设备直接置于高速 PCle4 接口上(而不是在低速磁盘控制器的后方),可提供超强的性能。Exadata X9M 在 闪存前端配有共享持久性内存作为加速层，12个128 GB Intel@OptaneM 持久性内 存模块，可进一步提高性能。

Exadata X9M 结合使用了横向扩展存储、RDMA over Converged Ethernet 网络、数 据库卸载、持久性内存加速器和 PCIe 闪存，可提供极高的内存和闪存性能。单一 机架配置的 Exadata数据库云平台 X9M-2可实现高达**每秒2760万次的随机8K数据** **库读取2I/O** **操作(IOPS)**, 这创造了运行数据库负载的行业纪录。

对于需要最高性能的数据仓库环境， Exadata X9M 极速闪存存储服务器能够以**每台** **服务器高达75GB/秒的速度扫描，**在传统的全机架配置+上实现**总** **计** **1TB/秒3**的扫 描。

这些数据是在单机架 Exadata 系统中以标准8K 数据库I/O 规模运行 SQL 负载时测 定的真实的端到端性能结果。Exadata 处理实际 Oracle 数据库负载的性能比传统存 储阵列架构高若干数量级，也远非当今的全闪存存储阵列(其架构瓶颈会限制闪存 吞吐量)可比。



图3.闪存加速器PCle 卡

“Oracle Exadata 数据库云平 台正在帮助我们实现业务转 型。我们的 SAP 环境是全球 巨型环境之一，现在，它能以 更高的稳定性支持高达以往两 倍的吞吐量。”

**Milt Simonds**

企业平台交付总监

AmerisourceBergen Corporation

2 采 用 1 0 台Exadata X9M-2数据库服务器和12台Exadata X9M-2极速闪存存储服务器的弹性配置

31050GB/ 秒时测量的智能扫描速率

4采用8台 Exadata X9M-2数据库服务器和14台Exadata X9M-2极速闪存存储服务器的传统全机架配置

5 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524

**版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密—** **Oracle** **保密信息**

ORACL∈



|  |  |
| --- | --- |
| 高容量存储服务器：分层式磁盘，闪存和持久性内存以磁盘的成本提供 |  |
| 共享内存性能 |  |
| 另一种Exadata存储选件是**高容量(HC)存储服务器。**该服务器包含12个18 TB SAS | “我们选择 Oracle Exadata |
| 磁盘驱动器，磁盘总裸容量为216TB。它还包含4个6.4TB闪存加速器卡，可提供 | 是因为它提供了一个全面的 |
| 25.6TB的闪存总裸容量。Exadata X9M 在闪存前端添加了共享持久性内存加速层， | 解决方案……我们生成日财 |
| 12个128 GB Intel@OptaneM 持久性内存模块，可进一步提高性能。使用智能软件 | 务报表的速度提高了4倍， |
| 部署的 **Exadata 持久性内存数据加速器**，只有热度最高的数据库块会自动缓存到此 | 生成流动性风险报告的速度 |
| 新层中。可通过 RDMA 直接从数据库访问，从而以极低的延迟提供极高的 I/O 速 | 提高了7倍，从而可以始终如 |
| 度。 | 一地满足我们的服务级别协 议要求。另外，我们还改善 |
| HC 存储服务器中的闪存可直接用作闪存盘，不过一般都是将其配置为磁盘存储 | **了信贷风险管理，减少了我** |
| 前，Exadata 持久性内存数据加速器后的闪存缓存 (**Exadata 智能闪存缓存)** 来提供 最佳性能。Exadata智能闪存缓存与Exadata 持久性内存数据加速器同时使用，可自 动缓存频繁访问的数据，而将不常访问的数据保留在磁盘中。这既提供了闪存的高 | 们数据中心的占地面积。”  **Vaibhav Samant**  高级副总裁 |
| I/O 速率和快速响应速度，还兼具磁盘的大容量和低成本优势。Exadata 以独有方式 理解数据库负载，**知道何时不用缓存那些会对整体性能产生负面影响的数据。例** | HDFC Bank Ltd.IT |
| 如，如果由备份或大表扫描引起的大规模写入I/O 可能会中断更高优先级的 OLTP |  |
| 或扫描操作，则这些大规模 I/O 将绕开闪存缓存并直接进入磁盘。否则， Exadata |  |
| 系统软件会缓存这些 I/O, 以便于利用额外的备用闪存容量和 I/O 带宽来优化性 |  |
| 能。管理员还可以手动(可选)提供SQL 指令来确保将特定的表、索引或分区优先 |  |
| 保存于闪存缓存中。 |  |
| 在实际的数据库负载处理中，Exadata 智能闪存缓存的命中率通常可以超过95%甚 |  |
| 至达到99%,产生的有效闪存容量可达到物理闪存的许多倍。例如， 一个全机架系 |  |
| 统提供的有效闪存容量往往接近于900 TB 的可用磁盘容量。 |  |
| 此外，Exadata 智能闪存缓存还可以使用Exadata 写回闪存缓存技术来缓存数据库块 |  |
| 写入。写入缓存可消除大规模 OLTP 和批处理负载的磁盘瓶颈。 一个全机架 |  |
| Exadata 数据库云平台X9M-2的闪存写入容量高达**每秒859万次8K闪存写入I/O 操** |  |
| **作(IOPS)**。Exadata 写回闪存缓存具备透明性、持久性和完全冗余性，其性能相当 |  |
| 于数十个由数千磁盘驱动器组成的企业磁盘阵列。 |  |
| 与其他基于闪存的解决方案相比，Exadata 的另一大优势是支持在 RAM、 持久性内 |  |
| 存和磁盘之间自动进行数据分层。许多存储供应商已经开发了全闪存阵列，可实现 |  |
| 比传统阵列更高的性能。这些全闪存式阵列在性能上有提升，而 Exadata 在磁盘与 |  |
| 闪存之间实现的智能数据分层则具有强大的成本优势，这是因为闪存相对比较昂 |  |
| 贵，其大小限制了可从中受益的总数据大小。此外，这些闪存阵列也无法从 |  |
| Exadata 独有的数据库感知的存储优化技术中获益。某些闪存阵列提供的通用重复 |  |
| 数据删除技术在虚拟化桌面基础设施环境中效果出众，但对数据库不起作用。 |  |

5采用8台Exadata X9M-2数据库服务器和14台ExadataX9M-2高容量存储服务器的传统全机架

6 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

ORACL∈

Exadata 不仅在容量上比一般全闪存式阵列大得多，其性能也更加出色。Exadata 采 用经过优化的集成式架构，基于100 Gb/秒的 RDMA over Converged Ethernet 实现 完全横向扩展的网络结构，配备极速 PCle 闪存，将数据密集型操作卸载至存储和 算法，其吞吐量是全闪存式存储阵列所无法企及的。所有要素都专门针对数据库进 行了优化。

容量扩展存储服务器：针对不常用数据的低成本 Exadata 存 储

第三种 Exadata 存储选件是**扩展(XT)存储服务器。**每台 Exadata XT 存储服务器包含 12个18 TB SAS 磁盘驱动器，总磁盘裸容量为216TB。

此存储选件可将 Exadata 的运营和管理优势扩展到很少访问但又必须保持联机的数 据。Exadata 扩展(XT) 存储服务器具备以下特性：

· 高效 一 XT存储服务器和 HC 存储服务器一样提供很高的容量，并且具备 混合列压缩功能

· 简单 一XT 存储服务器既能为 Exadata 增添容量，同时又能保持对应用和 SQL 透明，并能保持当前的工作模式

· 安全 一 XT 服务器支持客户将用于联机数据的 Exadata 安全模式和加密功 能扩展到不常用的数据

● 快速、可扩展一与其他针对不常用数据的存储解决方案不同，XT 存储服

务器已经集成到 Exadata 结构中，因而支持快速访问，并且易于横向扩展 · 兼容 一XT服务器只是另一种款式的 Exadata 存储服务器，客户可以将 XT

存储服务器添加到任何 Exadata机架中

· 成本低一 Exadata 存储软件许可证是可选的。

借助 Exadata 扩展(XT)存储服务器，企业可以一直使用值得信赖的并且持续经过验 证的 Exadata 解决方案来满足其长期数据保留合规性需求，无需在多个平台上管理 信息生命周期的运营风险和成本。

在 Exadata 配置中结合使用极速闪存存储、高容量存储和扩展存储服务器，客户能 够定义真正的信息生命周期管理策略。随着数据老化，数据可以在三层存储之间移 动，确保将其存储在正确的介质上，以满足使用和保留要求。结合Oracle 高级压缩 的自动数据优化功能，客户可以定义相应的策略来自动执行这种数据移动和压缩级 别变化。

利用智能系统软件加快数据库处理

随着数据量持续快速增长，传统的存储阵列难以按所需的速率将数据从磁盘和闪存 快速传输至数据库服务器以充分发挥 CPU 的处理能力。搭载数十个 CPU 内核的现 代服务器每秒可以处理数十至数百 GB 的数据量，这种速度远远超出了传统存储阵 列通过其存储控制器和存储网络可以达到的水平。

“现在， Oracle Exadata 数 据库云平台是我们整个体系

**的核心和灵魂。使用** **Oracle** **Exadata, 我们能够将查询** **时间从数天缩短为几分钟，** **而过去花费数分钟的查询能** **够缩短为几秒钟。”**

**Chris Wones**

企业架构师

Dunnhumby

7 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

|  |  |
| --- | --- |
| **Exadata 系统软件在** Exadata 存储服务器上实施了独有高效、针对数据库进行了优化 |  |
| 的存储基础架构，从而消除了传统存储阵列方案的所有瓶颈问题，实现了卓越的性 能。每台高容量和极速闪存 Exadata 存储服务器具有两个16核x86处理器，用于卸 载数据库处理工作。存储服务器中的 CPU 不是取代数据库 CPU, 而是用于加速数 据库密集型负载，就像显卡加速图像密集型负载一样。 | “[利用 Exadata] 我们能更 快速地处理每天高达650亿 次的数据计费事务，同时还 为客户问询提供实时信息， |
| Exadata 系统软件有许多独有特性，其中一个就是**智能扫描技**术，用于**将数据密集** | 提高了客户满意度，降低了 |
| **型** **SQL** **操作从数据库服务器直接卸载至存储服务器。**通过将 SQL 处理推送到存储 | **成本。** ” |
| 服务器，从磁盘和闪存中读取数据时就可以立即在所有存储服务器上并行执行数据 | **Jin Hyung Lee** |
| 筛选和处理。**只将与查询直接相关的行和列发送至数据库服务器。** | 网络工程部 ICT团队经理 SK Telecom |
| 例如，如果某查询要查找三月份订单额超过1000美元的客户，那么 Exadata系统的 |  |
| 处理方式为：将表扫描卸载至 Exadata 存储服务器，过滤器仅提取三月份订单额至 |  |
| 少1000美元的相关客户信息，并将减少的数据量返回数据库。这将传输至数据库 |  |
| 服务器的数据量减少了数个量级。智能扫描可大幅加快查询执行速度，消除了瓶颈， |  |
| 并显著降低数据库服务器的CPU 开销。 |  |
| **存储索引是** Oracle Exadata 的另一项**独特、**强大的功能，该功能有助于避免不必要 |  |
| 的 /O 操作，从而提高总体性能。存储索引在存储服务器的内存中自动维护，对于 |  |
| 在该存储服务器上的一个存储区中包含的表数据，它跟踪最小和最大的列值。如果 |  |
| 查询指定了 WHERE子句，则 Exadata 系统软件将查看存储索引，以便确定存储服 |  |
| 务器的某个磁盘区中是否可能存在具有指定列值的行。如果存储索引中不存在该列 |  |
| 值，则可避免该查询在这一区域中的扫描 I/O。存储索引使许多 SQL 操作的运行速 |  |
| 度显著提高，因为大量 I/O操作自动由几个内存中查找操作取代。 |  |
| 除了 Exadata 系统软件的内在功能之外， Oracle 数据库软件、Exadata 系统软件和 |  |
| Exadata 基础设施三者强强结合，实现了更多独有功能，从而能够为 **OLTP** 负载提 |  |
| 供卓越的性能水平。例如， **Exafusion** **Direct-to-Wire** 协议采用一种独特的方式，支 |  |
| 持数据库进程使用**远程直接内存访问** **(RDMA)**通过极速 RoCE 网络直接读取和发送 |  |
| Oracle真正应用集群(Oracle RAC)消息，从而避免了操作系统内核和网络软件开销。 |  |
| 这提高了 Oracle Exadata 数据库云平台上 Oracle RAC OLTP 配置的响应速度和可扩 |  |
| 展性，尤其是在处理高争用更新负载时。 |  |
| 在一些OLTP负载中，超过半数远程读取的目的是通过UNDO块来满足读取一致性。 |  |
| Exadata 独特地利用超高速 **RDMA** 从其他数据库实例**读取** **UNDO** **块** **，**从而进一步提 |  |
| 高OLTP 性能。 |  |

8 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

|  |  |
| --- | --- |
| 为了进一步加速OLTP 负载， Exadata X8M和 X9M 高容量和极速闪存存储服务器配 |  |
| 有 **Exadata** **持久性内存提交加速器。**该加速器自动进行配置，可消除与操作系统的 | “Exadata 是我们预订引擎 |
| 交互以及通过标准VO 路径传输数据的开销，使数据库能够通过 RDMA 直接将日志 | 的核心，没有 Exadata, 我 |
| 写入并行的多个存储服务器的持久性内存缓冲区中。 | 们就无法进行业务经营，无 |
| Exadata **独特地利**用机器学习实现了 **Oracle** **Database** **19c** **的自动索引功能。** 自动索引 | 法售票。” |
| 持续分析执行中的 SQL, 并创建新的索引来提高性能。当底层数据模型或使用模式 | **James Callaghan** |
| 发生变化时，自动索**引不断学习**并对数据库进行**调优。** | 首席技术专家  Westjet |
| Exadata 还**独特地实**现**了实时统计信息收集**，可在 DML 操作插入、更新或删除数据 |  |
| 时实时收集统计信息。利用实时统计信息，SQL 优化器可在数据分布发生变化时动 |  |
| 态调整执行计划。 |  |
| 通过压缩优化存储使用和 I/O |  |
| Exadata 存储服务器提供了一种独有的压缩功能，称为**混合列压缩(HCC),** **可显著** |  |
| **减少大型数据库的存储占用。**混合列压缩技术是在数据库表中组织数据的一种创新 |  |
| 性的方法，它结合使用行方法与列方法来存储数据。这种混合方法既可获得列存储 |  |
| 的压缩优势，又可避免纯列格式的性能劣势。 |  |
| 利用混合列压缩， Exadata可 对Oracle数据库实现极高水平的数据压缩并减少I/O, |  |
| 从而大幅降低成本并显著提高性能，这对于分析负载尤为有效。存储节省取决于具 |  |
| 体的数据类型，通常在5至20倍之间。平均存储节省达到了10倍，处于行业领先 |  |
| 水平。对于传统系统而言，较高的数据压缩会以降低性能为代价，因为这会增加 |  |
| CPU的解压缩操作负担。Exadata 数据库云平台可以将解压操作卸载到 Exadata 存储 |  |
| 中的处理器。其结果是因为实现高压缩级别而减少 I/O。因此，大多数分析负载使 |  |
| 用混合列压缩运行速度更快。 |  |
| 混合列压缩支持两种模式。**仓库压缩**模式适用于读取密集型负载，可大幅节省存储， |  |
| 同时增强分析性能。**归档压缩模**式可提供极高的压缩率，适用于极少访问但仍须保 |  |
| 持联机的数据。这类数据现在可以无缝存储在 XT 存储服务器中，以便进一步降低 |  |
| 成本。 |  |
| 在 OLTP 系统中，混合列压缩可用于压缩较旧且不太活跃的数据，而较新、活跃度 |  |
| 较高以及经常需要更新的数据则可以采用高级行压缩技术进行压缩。 Oracle Database 18c 及更高版本能够联机更改各个表分区所采用的压缩类型(即使表上使 用了全局索引),以确保随着数据的老化和活跃度降低在不同压缩类型之间进行无 | “Exadata 为我们的数据仓  **库带来了20** **倍的压缩，这** |
| 缝分层。 | **实在令人惊叹。”**  **Jonathan Walsh**  商务智能和数据仓库主管  Morrisons,Plc. |

9 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有○2021,Oracle和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息



|  |  |
| --- | --- |
| 针对数据分析，Exadata 实施了一种用于加快报告生成和分析查询的特殊算法，即 |  |
| **Exadata列闪存缓存。**列闪存缓存功能在Exadata 闪存中实现了一种双格式架构，当 |  |
| 频繁扫描的混合列压缩数据加载到闪存缓存时，它自动将这些数据转换为纯列格 |  |
| 式。对闪存中的纯列数据的智能扫描速度更快，因为扫描只读取选定的列，从而减 |  |
| 少了闪存I/O和存储服务器 CPU 占用。这在保持 OLTP 式单行查找的卓越性能的同 |  |
| 时加快了报告和分析查询的速度。 |  |
| **适用于分析和混合负载的容错、超快的数据库** **In-Memory 云平台** |  |
| Exadata 是运行 Oracle数据库 In-Memory 的理想平台。在Exadata上运行Oracle 数 |  |
| 据库 In-Memory 不需要将所有数据都存储在内存中。数据可以存储于多个存储层 |  |
| 中：最热数据存储在内存中，确保超高查询性能；活跃数据存储在闪存中，确保超 |  |
| 高 I/O 吞吐量；活跃度较低或较早的数据则存储在成本极低的磁盘上。**单个查询可** |  |
| **以完全透明地访问所有三层中的数据：内存、闪存和磁盘。** 因此，与同类产品相 |  |
| 比 ，Exadata 运行速度更快、容量更大且成本较低。 |  |
| Exadata 独创性地在**闪存缓存中实现了** **In-Memory** **列格式。**此特性扩展了Exadata |  |
| 列闪存缓存，可以在数据加载至闪存缓存中时自动将其转换为 In-Memory 列格 |  |
| 式。智能扫描还可利用超高速单指令多数据(SIMD) 向量指令，从而通过单一指令 |  |
| 来处理多个列值。智能扫描结果将以 Oracle 数据库 In-Memory 的格式传回数据库 |  |
| 服务器，从而进一步降低了数据库服务器的 CPU 负载。这会将 In-Memory 列存储 |  |
| 大小从数据库服务器中的 DRAM 容量无缝扩展至存储服务器中的闪存容量。 |  |
| ExadataX9M-2全机架HC6 具有360TB 闪存缓存，可支持超大规模的内存中负载。 |  |
| 不使用 Oracle数据库 In-Memory的数据库仍然可以从 Exadata 列闪存缓存中受益， |  |
| 这种情况下没有向量处理优化。 |  |
| Exadata 独创性地实现了**针对** **Oracle 数据库In-Memory的容错内存复制功能。**在通 |  |
| 用集群配置中，当某服务器节点发生故障时，该节点上的内存中数据会丢失，需要 |  |
| 数分钟时间才能在正常节点上重新填充内存中数据。在此期间，分析查询运行速度 |  |
| 会降低数个数量级。这意味着一般的平台将无法达到业务 SLA 的要求。而在 | “我再也没有半夜接到系统 |
| Exadata 上，容错内存复制特性会在集群数据库服务器之间复制内存中数据的所有 | 停机的电话了。我们认为 |
| 子集，从而避免这种速度下降的情形。当某个数据库服务器发生故障时，查询将透 明地访问正常数据库服务器上的复制副本，从而继续执行而不会中断。 | Exadata 是永远可用的。”  **James Callaghan** |
| Exadata 独特地集成了**活动数据卫士(ADG)** , 允许客户在备用数据库上运行 In- | 首席技术专家 |
| Memory 分析，从而进一步提高备用系统的投资回报，同时提升可用性和整体性 能。 | Westjet |

6采用8台ExadataX9M-2数据库服务器和14台 ExadataX9M-2高容量存储服务器的传统全机架

10 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台 X9M-2/ 版本210524

版权所有◎2021,Oacle 和或其关联公司/机密—Oracle保密信息

ORACL∈

使用 Oracle 虚拟机强化整合

在 Exadata X9M上运行的整合环境可以使用基于 KVM 的 Oracle Virtual Machine

(来宾)和**安全的** **RDMA** **网络隔离来**实现高度负载隔离。在托管环境、共享环境、 服务提供商环境和测试/开发环境中，隔离尤其重要。用户可以使用虚拟化将多个 RAC 集群部署到 Exadata 数据库云平台的同一组数据库服务器上，这样便可整合对 集群软件 (Clusterware) 版本有特定要求的应用。

**Exadata 数据库云平台是全球运行速度最快的虚拟化数据库平台。**Exadata 虚拟机使 用支持 Single Root I/O Virtualization(SR-IOV) 的高速网络，确保虚拟机性能与 Exadata 极佳的裸硬件性能相当。Exadata 智能扫描可大幅减少传入虚拟机的消息流 量，因而其虚拟化开销显著低于其他平台。Exadata 虚拟机可以根据其中所运行应 用的负载需求动态地扩展或收缩 CPU 的使用。

Exadata 上的虚拟机被视为可信分区，因此可以在虚拟机层面提供软件许可(而不 是在物理处理器层面)。如果没有可信分区，则只能在服务器或集群层面获得数据 库选件及其他 Oracle 软件的许可，即便并非该服务器或集群中的所有数据库都需要 特定选件。

兼顾企 业级安全性与卓越性能

Exadata 数据库云平台具有极高的安全性。在透明数据加密(TDE) 等 Oracle 数据库 高安全性功能的基础之上， Exadata **独创性地将解密处理从数据库服务器软件移至** **Exadata 存储服务器硬件。**Exadata 存储通过硬件解密和压缩为数据库带来了极高的 安全性和性能。**加密发生于数据压缩之后，因此解密开销也因压缩得到相应的降低。** 借助这两项技术， Exadata 能以极低的开销、极快的速度(每秒数百 GB原始用户数 据)查询完全加密和压缩的数据库。Oracle 透明数据加密(TDE) 提供了一个完备的 密钥管理解决方案来确保所有数据处于安全的加密状态。

“自2011年初采用 Exadata 以来，我们的关键电子支付

**服务始终保持100%的正常运** **行时间。该服务每周能够可** **靠地处理数十亿欧元的转账** **业务，并且可实现亚秒级的** **在线查询响应。’**

Martin McGeough

数据库技术架构师

Vocalink

**“将350台数据库服务器**

**和存储系统整合到Oracle**

**Exadata 后，我们获得了一个** **高性能、可靠、可伸缩的移** **动计费平台，借助该平台，** **我们的账单数据计算速度提** **高了10倍，维护成本减少了**

一半。”

**Tomoki Shimamura**

计费系统部门高级经理

NTT DoCoMo,Inc

11 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

|  |  |
| --- | --- |
| Exadata 是一个集成设计的整体交付系统，而不是一系列组件的简单集合。在传统 |  |
| 的数据库部署中，客户自行负责所有的系统集成工作，包括确保各个独立软件和硬 |  |
| 件组件的安全性以及确保整个产品体系的安全性。**在** **Exadata** **数据库云平台中，** |  |
| **Oracle交付全堆栈的安全性。** |  |
| Exadata 虚拟机在操作系统层面提供一个额外的隔离层。此外，在利用 Exadata 虚抄 化的环境中， Exadata **安全的** **RDMA 网络隔离**可确保一个集群中的 VM 来宾无法直 接与同一Exadata上的其他集群通信，同时仍提供对共享 Exadata存储的访问。在整 合环境中这相当有益处，例如，不同的组织部门共享基础设施并具有不同的数据安 全要求时。 | “我们将信托投资销售系统 的20 台原有数据库服务器整 合到四个Oracle Exadata 数据 库云平台中后，为客户提供 信息的速度提高了136 倍， 增强了自身的竞争优势，并 |
| Exadata 系统使用纵深防御方法设计、制造，然后交付给客户，因此能够提高系统的 | 且能以更低的成本支持未来 |
| 安全状况。Exadata 系统基于 Oracle 专为数据库和存储层设计的服务器而构建。由内 | 10年的事务增长。” |
| 部团队设计和开发服务器不仅赋予 Exadata 各种独有功能，还可以严格控制设计的安 | **Tomoshiro Takemoto** |
| 全性。这种对安全性的关注一直延伸到 Oracle 的全球供应链。Exadata 在机器加电时 | 云计算服务部门高级董事总经理 |
| 就通过 **Secure Boot** 开始提供安全保护，确保系统 UEFI 固件只允许执行有加密签名 的、系统认为可靠的开机载入程序。服务器在每次重启时都验证这些签名，**防止恶** | Nomura Research Institute Ltd. |
| **意软件在**启动链中**隐藏嵌入代码。**Exadata 系统上安装的操作系统是标准 Oracle |  |
| Linux发行版的精简版，带有Exadata 系统独有的 Unbreakable Enterprise Kernel。这 |  |
| 款超微内核仅包含运行 Oracle 数据库所需的程序包，消除了不必要的程序包。这种 |  |
| 做法有助于**最大程度上减少攻击面**，从而提高系统安全性。Exadata 利用 Oracle |  |
| Linux的 ksplice 功能，**在** **OS** **保持联机的情况下应用安全更新。** |  |
| Exadata X9M 中使用的磁盘和闪存技术支持存储数据加密功能。使用存储数据加密 |  |
| 磁盘和闪存存储设备对进入设备的所有用户数据进行加密。当客户重用或停用 |  |
| Exadata 时 ，Exadata 的安全擦除特性将利用该功能，通过改变加密用户数据所使用 |  |
| 的加密秘钥来即时擦除存储设备上存在的所有用户数据。利用安全擦除特性，由于 |  |
| 前一个加密秘钥已被删除，因此无需担心因超额供应或扇区备用而留在存储设备上 |  |
| 的隐藏数据。 |  |
| 全球数百家行业领先银行、电信公司和政府组织已对 Exadata 的安全性进行了测定 |  |
| 和评估。Oracle 将所有这些安全性评估结果都整合到了 Exadata 标准配置中。因此 |  |
| Oracle 安全专家和世界各地数以百计的行业安全专家双方通过审查确保了 Exadata |  |
| 的高度安全性。 |  |

12 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oacle 和/或其关联公司/机密—Oracle 保密信息



|  |  |
| --- | --- |
| 关键任务的高可用性 |  |
| Exadata 数据库云平台经过精心设计，旨在提供极高水平的可用性。该平台针对所 有故障类型提供全方位防护，从磁盘、服务器和网络之类的简单故障，到复杂的站 点故障和人为错误，可防范所有故障。每个 Exadata 数据库云平台都采用完全冗余 的硬件配置，包括冗余网络、冗余配电单元(PDU)、 冗余电源以及冗余数据库服务 器和存储服务器。Oracle RAC可防范数据库服务器故障。Oracle ASM 通过数据镜 | “在Oracle 白金服务的支持 下，我们的运营效率提高了 40%,因为我们几乎不需要 专用的资源来执行更新，监 |
| 像防范磁盘或存储服务器故障。Oracle RMAN 可以极其快速高效地将数据备份到磁 | 视系统以及解决事件。” |
| 盘或磁带。Oracle 闪回技术支持回退数据库、表甚至行级的用户错误。使用 Oracle | Roland Schiller |
| 数据卫士(DG), 用户可以在最高可用性架构 (MAA) 配置下部署第二个 Oracle Exadata 数据库云平台，在远程站点透明地维护数据库的实时副本，针对主数据库 | 架构师  Swiss Re |
| 故障和站点灾难提供全面保护。 |  |
| 分析公司IDC 认为，采用MAA 配置的Exadata系统的**可用性达到了99.999%以上，** |  |
| 该系统被归为IDC AL4 容错细分市场类别。 |  |
| Exadata 通过许多独特的方法来确保各种不同故障情况下的高可用性，这也体现了 |  |
| Exadata 的软硬件深度集成的设计原则。**即时故障检测**就是这样一种独有功能。在 |  |
| 非 Exadata 平台上，检测服务器故障需要停工等待很长的超时，从而导致应用长时 |  |
| 间中断。基于 RoCE的 Exadata 实现了基于 RDMA的独有的亚秒级节点死机检测， |  |
| 几乎可完全消除应用中断的情况。 |  |
|  | “我们发现系统性能提高了 |
| 磁盘和闪存设备有时会因内部故障扇区恢复、内部固件重启或耗损均衡而出现 VO | 4 倍，总存储拥有成本降低 |
| 操作延迟很长的情况。这些延迟很长的 I/O 操作可能会导致任务关键型 OLTP 数据 库出现停滞。借助 Exadata **独有的I/O延迟限制**功能，当读取I/O延迟大大超过预期 时 ，Oracle Exadata 系统软件可自动将读取 I/O 操作重定向到数据的 ASM 镜像副 本。同样，它可自动将高延迟的写入I/O 操作重定向到正常运行的闪存设备，从而 消除写入操作期间的异常。Exadata 系统软件利用机器学习技术来预测濒临故障的组 件，并采取主动措施稳妥地停用此类组件。如果磁盘确实发生故障，ASM 对磁盘上 保存的数据执行重新平衡操作，应用可无中断地持续访问数据库。Exadata 支持在线 | 了30%,而这些还是在我们 的数据量激增的情况下实现 **的。** ”  Holger Haun  董事总经理  IDS GmbH-分析与报告服务部 |
| 更换磁盘、风扇、电源和 PCle 闪存卡，从而避免停机。Exadata 系统软件进一步改 |  |
| 进了重新平衡，当在存储服务器之间移动数据时保留闪存缓存填充信息和存储索引 |  |
| 以保持一致的应用性能。在极少数情况下，当网络子系统内发生延迟尖峰时， |  |
| Exadata 将数据库服务器发出的 VO 重定向到另一台存储服务器。 |  |
| Exadata 自动监视 CPU、 内存、VO、 子系统、文件系统和网络。这种自动化利用了 |  |
| 机器学习技术与我们通过数千次重大实际部署积累下来的深厚经验。例如，Exadata |  |
| 可以检测出因不当使用系统资源而对数据库性能产生负面影响的情况，自动识别出 |  |
| 这是由哪个进程造成的，进而发出警报，对此用户无需进行任何人工干预。 |  |

72019年全球AL4 服务器市场份额：容错系统成为数字化转型平台，IDC,Paul Maguranis Peter Rutten,2020年7月

13 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台 X9M-2/ 版本210524

版权所有◎2021,Oacle 和或其关联公司/机密—Oracle保密信息

ORACL∈

|  |  |
| --- | --- |
| 由于具备行业领先的可用性，领先企业纷纷部署 Exadata 数据库云平台来支持其至 |  |
| 关重要的应用，包括银行间资金转账、在线证券交易、实时呼叫追踪以及基于 Web |  |
| 的零售。Exadata 的关键任务的高可用性功能不仅适用于 OLTP负载，也适用于数据 |  |
| 仓库和分析负载。 |  |
| 数据库即服务的理想平台 |  |
| Exadata 数据库云平台可托管很多数据库，支持数据库整合或复杂的数据库即服务 |  |
| 私有云。所有多数据库环境都需要处理多样化、复杂和不可预测的混合负载，包括 |  |
| OLTP、分析和批处理等可采用顺序和随机访问模式的操作。Exadata 可**运行混合的** |  |
| **数据库负载，并且可提供行业领先的可扩展性和性能，**这使其成为理想的整合平台。 |  |
| 多数据库环境面临一个固有的风险，即一个数据库会占用过多资源，因而会影响其 |  |
| 他数据库的服务质量。Exadata 数据库云平台对应用负载使用数据库 CPU、 内存、 |  |
| 网络和存储提供**独有的端到端优先级排序。**用户可以在物理数据库、可插拔数据库、 |  |
| 连接、应用、用户甚至作业层面指定负载优先级和资源限制，确保各个整合数据库 |  |
| 或SQL 操作均可获得必要的资源和达到目标响应时间要求。 |  |
| Exadata 采用了**独有的数据库和** **I/O资源管理**。为数据库层面的操作指定的细粒度优 |  |
| 先级会自动传递至Exadata 存储服务器并应用于各个I/O 操作，确保CPU操作和I/O |  |
| 操作均以数据库操作优先级为准。当在一个 Exadata 机架上部署多个数据库和多个 |  |
| 虚拟集群时(整合私有云通常都是这种做法),同样可以采用这些资源管理原则。 |  |
| 在X9M中 ，Exadata还利用RDMAover Converged Ethernet (RoCE)协议确保报告、 | “Exadata让我们每年节省了 |
| 批处理和备份等网络密集型负载不会影响对延迟敏感的交互式负载。RAC 缓存融合 | 至少50万美元的运营成 |
| 通信和日志文件写入等对延迟敏感的网络操作将在融合以太网结构中的高优先级网 | 本。” |
| 络通道上传输。对延迟不敏感的流量则依托于各自的网络交换缓冲区在其他通道上 | **James Callaghan** |
| 传输。得益于独有的数据库整合和数据库即服务功能，Exadata 成为了**仅有的**能够 | 首席技术专家 |
| 在单个 Oracle 多租户容器数据库中支持4000多个可插拔数据库的平台。 | Westjet |

14 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle 保密信息

借助 Exadata 快照快速部署开发和测试数据库

用户可以直接在 Exadata 上为测试和开发环境快速创建可节省空间的数据库快照。

Exadata 数据库快照功能与 Oracle 多租户相集成，提供了一个极其简单的接口来创

建新的可插拔数据库(PDB) 快照。

快照始自生产数据库(即 PDB) 的一个共享只读副本，其中的敏感信息已被清理。

从这个共享副本可以创建读写快照的层级结构。当发生任何更改时，每一个快照都

会将发生更改的块写入一个稀疏磁盘组。由于多个用户可以从同一个基础数据库副

本创建独立快照，因此，多个测试和开发环境可以共享空间，但同时每一个用户保

持独立的数据库。

所有 Exadata 专有特性(如智能扫描、资源管理和智能闪存缓存)都可以在通过

Exadata 快照创建的数据库实例上无缝运行，因此只需占用一小部分宝贵的存储资

源即可提供精确的测试和开发环境。Exadata 上的快照备份也能节省空间，因为只

用备份更改的信息。

全面的系统管理

Oracle Enterprise Manager 可以全面管理 Exadata 数据库云平台，提供从监视和报告

到主动生命周期管理的全面功能。具体包括：

· 统一监视— Oracle Enterprise Manager 13c 对所有硬件和软件组件(如数据

库服务器、存储服务器和网络交换机)提供独有的统一视图，监视在这些

组件上运行的操作及其资源使用情况。DBA 可以从数据库监视屏幕下钻至

Exadata 存储层，快速确定任何性能瓶颈的根源。

无人值守监视一Enterprise Manager中的无人值守监视功能针对 Exadata 进

行了优化，预先定义了相关量度和阈值，因此管理员可在出现问题时及时

收到通知并处理这些异常。系统还可自动检测硬件故障并记录维护服务请

求，从而缩短了解决问题的时间。

Exachk 工具一该工具与Enterprise Manager 强大的合规性框架相集成，让

系统管理员能以自动化手段评估集成系统，以便发现已知的配置问题并遵

循最佳实践。管理员可利用一致性检查功能检查各机架间或一个机架中的

各个数据库服务器间的配置偏差。

MS进程一Exadata 的内置Management Server (MS) 进程持续监视硬件和软

件组件的运行状况，并在检测到故障组件时，向管理员和 Oracle 支持部门

发送警报。

15 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle 保密信息

**最高服务级别**

Oracle 为 Exadata 产品系列提供了全面的支持服务，包括：24x7 硬件服务、系统监

视、软件安装和配置以及其他标准服务和定制服务。

此外还有专为 Oracle集成系统提供的特别有用的**Oracle白金服务。**白金服务提供故

障监视服务，具有更快的响应速度，并且可以在需要时将问题快速上报至开发部门。

根据白金服务协议，Oracle 支持工程师将远程执行软件维护和修补。白金服务为集

成系统内所有软硬件(包括 Oracle 数据库)提供比以往所享有的更高的支持级别。

对于Exadata 客户来说，白金服务无需另外付费。

**IT** **敏捷性**

Exadata 为数据库的运行提供了一个完备的系统，包含存储、服务器和内部网络。

传统数据库系统的管理工作通常由多个管理团队分担执行，如数据库团队、存储团

队和系统管理团队，各自负责不同的组件。相比之下，**Exadata 系统的管理工作通**

**常仅需一个统一的数据库云平台管理(DMA)团队即可完成。**数据库云平台管理员全

面掌控 Exadata 数据库云平台中的所有资源，包括存储资源。数据库云平台管理员

可以部署新数据库和实施配置更改，不再需要多个组件管理团队协同作业一这些团

队通常都有繁重的工作并且工作优先级各不相同。这样，数据库云平台管理员可以

将工作重点放在与应用和业务相关的增强任务上，而不是与各组件团队沟通协调，

或者调优和诊断低级配置问题。

**显著降低成本**

由于 Exadata 数据库云平台可提供超强性能、大存储容量和独有的压缩功能，因此，

原本需要超大型传统硬件系统的负载现在可以在小得多的 Exadata 系统上运行。在

选型方面，与传统系统相比， Exadata 系统规模通常要小2-4倍。

Exadata 可为大型数据集提供巨大的 RAM、 闪存和磁盘空间。 一个全机架 Exadata

上的裸磁盘存储可达到3.8 PB, 而裸闪存存储可高达920 TB。混合列压缩还可将有

效存储和内存容量提升10倍。通过在磁盘、闪存和内存层之间智能地移动活跃数据，

Exadata 不但极大地提高了性能，而且还将成本降至极低。

Exadata 可将支持多种负载的众多数据库整合到单一云平台中，这是一项**独有的能**

力。高端 OLTP、分析、批处理、报告和备份操作都能以绝佳的性能同时在一个或

多个数据库中运行。**Exadata** **具备超强性能和超大容量，支持用户将大量数据库和**

**负载整合到一个** **Exadata平台中。**将数据库整合到Exadata 中不仅可以降低系统硬件

成本、软件成本，还能大幅降低持续运营成本。

16 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle 保密信息

统一的 Exadata数据库云平台配置有助于显著节省成本。**Exadata 不仅实现了技术标**

**准化，而且还实现了集成、测试、安全性、增强、调优和支持的标准化**。与传统系

统相比，客户部署 Exadata 系统要快得多，所需工作量也少得多。低级别的调优、

集成和维护任务得以减少甚至完全消除。每家 Exadata 用户采用的配置都有数千家

其他用户和 Oracle 内部团队在使用，由于众多用户采用同样的配置，用户遇到问题

的可能性大为减少，有了问题也能轻松快捷地解决，从而能够降低运营成本和停机

成本。在发生问题时，客户只需与 Oracle一家供应商打交道，因为整个系统(硬件、

固件、操作系统、虚拟机管理程序和数据库层)都由 Oracle 拥有和提供支持。这种

一家供应商支持模式可加快问题解决速度并减少停机时间，从而进一步增加收益。

**“按需扩容”软件许可模式**

Exadata X9M-2数据库服务器搭载两个32核x86处理器(共64个核),具有很大的

计算容量。按需扩容特性允许在硬件安装期间禁用每台数据库服务器的一些核，而

保留启用至少14个核。当负载增加，用户需要更多核时，可使用按需扩容模式，按

2个核的增量增加CPU 资源。如需更多核，需要购买额外的软件许可证。这种“按需

购买”的软件许可方式是Exadata帮助用户根据业务增长控制成本的另一种途径。

**Oracle** **公有云中的** **Exadata**

现在，利用Oracle数据库Exadata云服务，客户可以在云中的Exadata 上运行 Oracle

数据库，像数千家在本地部署 Exadata 的组织一样获得超强的性能和极高的可用性。

Exadata 云服务将全球领先的数据库 (Oracle 数据库)和超强的数据库平台(Exadata)

相结合，具备公有云的所有简单性和成本效益优势。

客户可以选择自带许可证(在这种情况下他们可以使用他们获得许可的任何选件),

也可以选择包含**所有** **Oracle 数据库选件和特性** (如 Oracle多租户、In-Memory、真

正应用集群 (RAC)、活动数据卫士 (ADG)、分区、高级压缩、高级安全等)的一价

全包许可证。此外，还包含所有 Oracle Enterprise Manager包。在 Exadata 云服务中

部署的 Oracle 数据库与本地部署的 Oracle 数据库**100%兼容，**确保用户能够顺畅地

迁移到云以及实现高效的混合云战略。凭借按需购买的专用 Exadata 配置和由

Oracle专家管理的基础设施，Exadata 云服务让用户**无需资本支出(CapEx)** 即可获得

业务敏捷性和运营灵活性。

17 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle 保密信息

Exadata云服务非常适合于：

● 运行业务关键的生产 OLTP 或几乎任何规模的分析数据库，无需承担维护 底层 IT基础设施的资本支出和复杂性。

● 使用多个Oracle数据库或 Oracle多租户在云中整合各种负载。

· 使用Oracle 活动数据卫士(ADG) 或 Oracle GoldenGate 在云中维护同步的

Oracle 备用或副本数据库以供灾难恢复使用和/或进行查询卸载。

· 快速供应高性能 Oracle 数据库以满足各种临时业务之需，如特性开发、功

能测试、应用认证、概念验证(POC)、买前试用、数据库沙盒测试等。

· 执行时效性业务应用，如开展基于 web 的营销活动、执行忠诚度计划、推

出新业务计划等。

所有这些使用场景对于现有 Oracle 数据库客户极具吸引力的一个方面是，他们无需

更改自己的应用和数据模型，只需扩展IT设施范围以引入Oracle云的弹性和灵活性

即可。他们也无需为多种负载投资于多个云平台，因为 Exadata 为所有负载提供了

一个统一的平台，支持分析、数据仓库、OLTP、 整合、内存中负载和混合负载。

凭借其旨在为所有负载提供超强性能的独特集成设计的数据库平台，以及快速部署、

简化管理、降低运营成本和风险等优点，Exadata 云服务成为了当今市场中先进的云

数据库平台。

无法将数据库移至 Oracle 云基础设施(OCI)的客户可以利用Oracle Exadata 专有云

一体机在自己的数据中心中运行 Exadata 云服务。Exadata 专有云一体机：

· 采用基于订阅的定价模式，包含所有 Exadata 软件、所有 Exadata 硬件，由

Oracle 提供远程运营和基础设施管理。

● 可以托管Exadata 云服务或自治数据库专有云本地化解决方案

· 包含与 Oracle 公有云相同的基于 Web 和 REST 的数据库和操作系统供应、

管理和编排。

● 由 Oracle 云运营团队管理。运营团队将管理服务器、存储、存储软件、网

络、固件和虚拟机管理程序。

· 是通过云的经济和运营模式部署任务关键型数据库的理想平台

18 产品介绍/Oracle Exadata数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle 和/或其关联公司/机密—Oracle保密信息

Exadata的业务效益

除了超强性能、高可用性、高安全性以及跨本地部署和云部署的部署灵活性等运营

优势外，Exadata 还能直接创造业务效益。

由于大大缩短了系统配置、调优和测试所需的时间，**Exadata** **可加快新业务应用的市**

**场投放速度。**此外，部署时间也从数月缩短至数日，并大幅降低了上线后遇到意外

系统级问题的风险。在部署新应用时，不可预测的应用使用模式往往会造成性能问

题。Exadata 具有极高的 I/O、网络和计算吞吐量，可轻松承受不可预测的峰值负载，

不会减慢任务关键型负载的响应速度。Exadata 总体上加快了应用部署速度并降低了

风险，从而让企业加快了创新步伐。

Exadata 具备超强的性能以及庞大的内存和闪存容量，可大幅加快用户响应速度，从

而提高员工效率和客户满意度。**用户将有更多的时间来进行有益的工作，而不是将**

**时间浪费在等待系统响应上。**

Exadata 的超强性能不仅可以提高业务效率，还可以**帮助业务用户做出更明智的决策、**

**发现增长机遇和降低成本。**用户可以实时分析数据、探索各种可能性以及通过快速

迭代找到更优秀的解决方案。

Exadata 可助力实现：

· 实时业务数据分析

· 更快的财务结算

· 更完善的规划和预算

● 更有效、更快速的预测

总结

Exadata 提供了一个完全集成的数据库平台，采用新的硬件技术和**独有的软**件来确保

实现超强性能、高可用性和高安全性。此外，Exadata 还有助于降低成本、简化管理

和增强可支持性，从而能够大大提高业务敏捷性和效率。凭借诸多优势，Exadata 当

之无愧地成为了运行 Oracle 数据库的新的全球标准一无论是本地部署还是云端部署。

19 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

**Exadata** **服务器硬件1、2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务器类型** **CPU** **内存** **磁盘** **闪存** **网络** | | | | | |
| 数据库服务器 | 2个32核Intel@ Xeon@8358处理器 (2.6GHz) | 512 GB(出厂选项) 1024GB(出厂选项 和现场升级)  1536GB(只能从  512 GB现场升级)  2048 GB  (出厂选项和现场升  级，最高配置) | 无 | 2个3.84 TBNVMe 闪存SSD(可热插 拔), (可升级为 4个3.84TB) | · 客户端/备份适配器1:4个10Gb 铜缆以太网端口，或2个10/25Gb 光纤以太网端口  · 客户端/备份适配器2(可选): 4个10Gb铜缆以太网端口，或 2个10/25 Gb光纤以太网端口  · 客户端/备份适配器3:4个10 Gb铜缆以太网端口，或2个 10/25Gb光纤以太网端口  ● 1个1Gb铜缆以太网端口(管理)  ● 1个ILOM以太网端口  ● 2个100 Gb QSFP28 RoCE网络端口 |
| 存储服务器  高容量(HC) | 2个16核Intel@  Xeon@8352Y处理器 (2.2 GHz) | 256 GB  1.5TB持久性内存 | 12个18  TB 7200转 RPM磁盘 | 4个6.4TB NVMe  PCle4.0闪存卡 | · 2个100 GbQSFP28 RoCE  网络端口  ● 1个1Gb铜缆以太网端口(管理)  ● 1个ILOM以太网端口 |
| 存储服务器  极速闪存(EF) | 2个16核Intel@  Xeon@8352Y处理器 (2 .2 GHz) | 256 GB  1.5TB持久性内存 | 无 | 8个6.4TB NVMe  PCle4.0闪存卡 |
| 存储服务器  扩展(XT) | 1个16核Intel@  Xeon@8352Y  处理器(2.2 GHz) | 96 GB | 12个18  TB 7200转 R P M 磁 盘 | 无 |
| 存储服务器  八分之一机架高容  **量(HC)** | 2个16核Intel@  Xeon@8352Y处理器 (2.2 GHz) | 256 GB  768 GB  持久性内存 | 6个18TB  7200转  R P M 磁 盘 | 2个6.4TB NVMe  PCIe4.0闪存卡 |
| 1所有服务器均配有冗余的可热插拔风扇和电源  2该表仅包含可单独购买的服务器，八分之一机架数据库服务器也可以在以下机架配置中使用。 | | | | | |

20 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台 X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

**Exadata** **机架配置1、2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **机架规格** | **数据库服务器和核数** | **存储服务器和核数** | **高容量存储服务器容量**  **(裸)** | **极速闪存存储服务器容量** **(裸)** | | | | | | |
| 八分之一机架3 | 2台服务器，64核 | 3台服务器，48核，用 于SQL卸载 | 324 TB磁盘，38.4 TB闪存， 2.3 TB持久性内存 | 或 者 | 不适用 |
| 四分之一机架 | 2台服务器，128核 | 3台服务器，96核，用 于 S Q L 卸 载 | 648 TB磁盘，76.8 TB闪存， 4.5 TB持久性内存 | 153.6 TB闪存，4.5 TB持久性 内存 |
| **半机架4** | 4台服务器，256核 | 7台服务器，224核， 用于SQL卸载 | 1512TB磁盘，179.2TB闪  存，10.5TB持久性内存 |  | 358.4 TB闪存，105TB持久性 内存 |
| 全机架4 | 8台服务器，512核 | 14台服务器，448核， 用于SQL卸载 | 3024TB磁盘，358.4TB闪  存，21TB持久性内存 | 716.8 TB闪存，21TB持久性 内存 |
| **+数据库服务器** | 每个机架最多19台服务 器，1216核 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |
| **+存储服务器** | 不适用 | 每个机架最多18台服 务器，576核 | 3888TB磁盘，460.8TB闪  存，27.6TB持久性内存 |  | 每个机架最高921.6 TB闪存， 27.6TB持久性内存 |
| 1每个机架高度为42RU(机架单元),配有2个冗余配电单元(PDU)、2个36端口100Gb/秒RoCE交换机和1个用于管理的48端口管理以太网交换机。随附的更换部件包内含： 1个6.4TBNVMe PCl闪存卡和1个18TB高容量磁盘，或者  1个6.4TBNVMe PCI闪存卡  2弹性配置允许在四分之一机架中添加数据库服务器或存储服务器，以便达到恰合应用需要的计算与存储比例。 一个全机架弹性配置最多支持22台服务器和39RU(机架单元)。 数据库服务器=1 RU,存储服务器=2 RU  八分之一机架是最低的Exadata配置。八分之一机架数据库服务器每台搭载一个处理器并启用全部内核。每台数据库服务器的默认内存是384GB,每台数据库服务器最大支持1024 GB内存。八分之一机架高容量存储服务器启用一半的内核，去除一半的磁盘和闪存卡。八分之一机架没有可选NIC。  +添加了半机架和全机架配置，作为实现弹性配置的示例。  一个弹性配置最多支持19台数据库服务器。 一个弹性配置最多支持18台存储服务器。 | | | | | |

**其他弹性扩展方案**

|  |  |
| --- | --- |
| **机架规格** **数据库服务器和核数** | |
| 多机架连接 | 通过RoCE网络结构连接达12个任意组合的Exadata数据库云平台机架或Exadata存储扩展机架。通过外部RoCE交换机可 创建更大规模的配置。所连接的机架必须包含Exadata RoCE硬件。 |
| 八分之一机架的  扩展方案 | 可以只扩展计算或存储，也可以两者同时扩展，具体如下所述：  ● 扩展数据库服务器：每台服务器可以安装一个额外的32核CPU和128GB内存  ● 扩展HC存储服务器：可以增加八分之一机架高容量存储服务器 可以添加极速闪存(EF)和扩展(XT)存储服务器 |

21 **产品介绍/Oracle** **Exadata** **数据库云平台** **X9M-2/** **版本210524** ORACL∈

**版权所有◎2021,Oracle** **和/或其关联公司/机密一Oracle** **保密信息**

**Exadata** **容量和性能指标：单个服务器**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务器类型** **最高SQL闪存带宽** | | **最高SQL读取** **IOPSL3** | **最高SQL写入** **IOPS⁴** | **持久性内存容量** **(裸)5** | **PCI闪存容量** **(裸)5** | **磁盘数据容量** **(裸)** |
| **数据库服务器** | 不适用 | 2,800,000 | 2,000,000 | 不适用 | 不适用 | 7.2 TB |
| **高容量(HC)**  **存储服务器1** | 45 GB/秒 | 2,300,000 | 614,000 | 1.5 TB | 25.6 TB | 216 TB |
| **极速闪存(EF)**  **存储服务器1** | 7 5 G B / 秒 | 2,300,000 | 614,000 | 1.5 TB | 51.2 TB | 不适用 |
| **扩展(XT)存储**  **服务器1** | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 216 TB |
| **八分之一机架**  **高容量(HC)存储**  **服务器1** | 2 3 G B / 秒 | 1,150.000 | 307,000 | 768 GB | 12.8 TB | 108 TB |
| **1实际系统性能随应用而不同。**  **2该带宽是在不采用数据库压缩的情况下运行SQL时得到的峰值物理扫描带宽。在采用数据库压缩的情况下，有效数据带宽将高于此值**  **3基于运行SQL的8KI/O请求得出。请注意，I/O大小对闪存IOPS的影响很大。其他产品供应商报出的IOPS可能基于与数据库无关的、较小的I/O大小。** **4基于运行SQL的8KVO请求得出。执行ASM镜像之后在存储服务器上测得的闪存写入I/O,这通常会发出多个存储I/O来保持冗余性。**  **裸容量以标准磁盘驱动器术语来计量，1GB=10亿字节。** | | | | | | |

**Exadata** **典型机架配置：闪存容量和性能指标** **(HC** **和** **EF)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **闪存指标** **最高SQL闪存带宽?** | | | **最** **高** **S** **Q** **L** **P** **M** **E** **M**  **读** **取** **I** **O** **P** **S** **1** **3** | **最高SQL闪存写入I** **OPS** | **PCI闪存容量**  **(** **裸** **)** **5** |
| **全机架6** | HCl | 630 GB/秋 | 22,400,000 | 8,596,000 | 358.4 TB |
| EF¹ | 1050 GB/秒 | 22,400,000 | 8,596,000 | 716.8 TB |
| **半机架6** | HC¹ | 315 GB/秒 | 11,200,000 | 4,298,000 | 179.2 TB |
| EF¹ | 525 GB/秒 | 11,200,000 | 4,298,000 | 358.4 TB |
| **四分之一机架** | HC¹ | 135 GB/秒 | 5,600,000 | 1,842,000 | 76.8 TB |
| EF¹ | 225GB/秒 | 5,600,000 | 1,842,000 | 153.6 TB |
| **八分之一机架** | HCl | 67.5 GB/秒 | 2,800,000 | 921,000 | 38.4 TB |
| 1EF=极速闪存；HC=高容量；PMEM=持久性内存  2该带宽是在不采用数据库压缩的情况下运行SQL时得到的峰值物理扫描带宽。在采用数据库压缩的情况下，有效数据带宽将高于此值  3基于运行SQL的8KIO请求得出。请注意，IO大小对闪存IOPS的影响很大。其他供应商报出的IOPS可能基于与数据库无关的、较小的IO大小。 4基于运行SQL的8KIO请求得出。执行ASM镜像之后在存储服务器上测得的闪存写入I/O,这通常会发出多个存储IO来保持冗余性。  5裸容量以标准磁盘驱动器术语来计量，1GB=10亿字节  6添加了半机架和全机架配置，作为实现弹性配置的示例。半机架=4台数据库服务器，7台存储服务器；全机架=8台数据库服务器，14台存储服务器 | | | | | |

22 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle 保密信息

**Exadata 典型机架配置：磁盘容量和性能指标(HC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **闪存指标** **最高SQL磁盘带宽1** **最高SQL磁盘IOPS²** **数据容量(裸)3** | | | |
| **全机架\*** | 25 GB/秒 | 36.000 | 3024 TB |
| **半机架\*** | 12.5 GB/秒 | 18,000 | 1512 TB |
| **四分之一机架** | 5.4 GB/秒 | 7,800 | 648 TB |
| **八分之一机架** | 2.7 GB/秒 | 3.900 | 324 TB |
| **1该带宽是在不采用数据库压缩的情况下运行SQL时得到的峰值物理扫描带宽。在采用数据库压缩的情况下，有效数据带宽将高于此值。**  **2基于运行SQL的8KIO请求得出。请注意，IO大小对闪存IOPS的影响很大。其他供应商报出的IOPS可能基于与数据库无关的、较小的10大小。** **裸容量由标准磁盘驱动器术语计算得出，1GB=10亿字节。**  **添加了半机架和全机架配置，作为实现弹性配置的示例。半机架=4台数据库服务器，7台存储服务器；全机架=8台数据库服务器，14台存储服务器。** | | | |

**Exadata** **典型机架配置：综合指标** **(HC** **和** **EF)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合指标** | 数据容量(可用)一常规冗余1 数据容量(可用)一常规冗余! **数据容量(可用)一高冗余!** **最大数据加载速度2** | | | |
| **全机架3** | HC¹ | 1225.8 TB | 898.0 TB | 35.0 TB/小时 |
| EF¹ | 281.8 TB | 206.5 TB | 35.0 TB/小时 |
| **半机架3** | HC¹ | 612.9 TB | 449.0 TB | 17.5 TB/小时 |
| EF¹ | 140.9 TB | 103.2 TB | 17.5 TB/小时 |
| 四分之一机架 | HC¹ | 245.4 TB | 192.4 TB | 7.5 TB/小时 |
| EFI | 56.4 TB | 44.2 TB | 7.5 TB/小时 |
| **八分之一机架** | HC¹ | 122.7 TB | 96.2 TB | 3.8TB/小时 |
| 1可用容量以常规二进制空间术语来计量，即1TB=1024\*1024\*1024”1024字节。该容量是在考虑实现ASM冗余性(可从1个驱动器故障中恢复)所需的空间之后用于创建数据库的实际 可用空间。常规冗余计算反映了Grid Infastructure <12.2.0.1>或更高版本的使用。  2加载速率通常受数据库服务器CPU而非I/O的限制。根据加载方法、索引、数据类型、压缩和分区的不同，速率也会有所变化。  添加了半机架和全机架配置，作为实现弹性配置的示例。半机架=4台数据库服务器，7台存储服务器；全机架=8台数据库服务器，14台存储服务器 | | | | |

23 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密一Oracle保密信息

**Exadata 数据库云平台组件环境规格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXADATA数据库服务** **EXADATA存储服** **EXADATA存储服务** **EXADATA存储服务器** **EXADATA八分之一机架** | | | | | |
| **指标** | **器X9M-2** | **务器X9M-2高容量**  **(HC)** | **器X9M-2极速闪存** **X9M-2扩展(XT)** | | **存储服务器X9M-2高容** **量(HC)** |
| **高度** | 1.68英寸  (42.66毫米) | 3.42英寸  (86.9毫米) | | | |
| **宽度** | 17.19英寸  (436.5毫米) | 17.52英寸  (445 .0毫米) | | | |
| **深度** | 29.02英寸  (737 .0毫米) | 29.88英寸  (759.0毫米) | | | |
| **噪音(工作)** | 7.9 B | 8.0 B | 8.0 B | 8.0 B | 8.0 B |
| **重量** | 45.6磅(20.7干克 | 76.7磅(34.8干克) | 60.6磅(275干克) | 66.7磅(30.2干克) | 67.5磅(30.6干克) |
| **最大功耗** | 0.9 kW(0.9kVA) | 0.8 kW(0.9kVA) | 0.9kW(0.9 kVA) | 0.5kW(0.5 kVA) | 0.6 kW(0.6 kVA) |
| **常规功耗1** | 0.6kW(0.7 kVA) | 0.6 kW(0.6kVA) | 0.6kW(0.6 kVA) | 0.4 kW(0.4 kVA) | 0.4 kW (0.4kVA) |
| **最大负荷下的散** **热率** | 3,153 BTU/小时 | 2,883 BTU/小时 | 2,907 BTU/小时 | 1,720 BTU/小时 | 2,134 BTU/小时 |
| **3,326** **kJ/小时** | 3,042 kJ/小时 | 3,067 kJ/小时 | 1,814 kJ/小时 | 2,251 kJ/小时 |
| **常规负荷下的** **散热率** | 2,207 BTU/小时 | 2,018 BTU/小时 | 2,035 BTU/小时 | 1,204 BTU/小时 | 1,494 BTU/小时 |
| **2,328** **kJ/小时** | 2,129 kJ/小时 | 2,147 kJ/小时 | 1,270 kJ/小时 | 1,576 kJ/小时 |
| **最大负荷下的** **气流2** | 146 CFM | 133 CFM | 135 CFM | 80 CFM | 99 CFM |
| **常规负荷下的** **气流2** | 102 CFM | 93 CFM | 94 CFM | 56 CFM | 69 CFM |
| **工作温度/湿度：5℃至32℃(41F至89.6T),相对湿度10%至90%,无冷凝** **工作海拔：最高3048米，900米以上**  **每上升300米最高环境温度下降1C**  **1常规功耗随应用负载而不同**  **2气流方向必须从前往后** | | | | | |

24 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle 保密信息

**Exadata** **数据库云平台环境规格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** **全机架** | | **半机架** **四分之一机架** | | **八分之一机架** |  |
| 高度 |  | 78.74英寸  (2000毫米) | |  | |
| 宽度 |  | 23.62英寸  (600毫米) | |  | |
| 深度 |  | 47.12英寸  (1197毫米) | |  | |
| 噪音(工作) | 9.4 B | 9.2 B | 9.1 B | 9.1 B |  |
| 采用高容量磁盘的环境 |  |  | |  | |
| 重量 | 2024.70磅(918.4干克) | 1300.4磅(589.9千克) | 911.4磅(413.4千克) | 883.9磅(400.9干克) |  |
| 最大功耗 | 20.1 kW (20.5 kVA) | 10.5 kW(10.7 kVA) | 5.2 kW(5.3 kVA) | 4.2 kW(4.3 kVA) |  |
| 常规功耗1 | 14.1 kW(14.3 kVA) | 7.3 kW(7.5kVA) | 3.7 kW(3.7 kVA | 29 kW(3.0 kVA) |  |
| 最大负荷下的散热率 | 68,495 BTU/小时 | 35,701 BTU/小时 | 17,863 BTU/小时 | 14,352 BTU/小时 |  |
|  | 72,263 kJ/小时 | 37,665 kJ/小时 | 18,845 kJ/小时 | 15,142 kJ/小时 |  |
| 常规负荷下的散热率 | 47,947 BTU/小时 | 24,991 BTU/小时 | 12,504 BTU/小时 | 10,047 BTU/小时 |  |
|  | 50,584 kJ/小时 | 26,365 kJ/小时 | 13,192 kJV小时 | 10,599 kV小时 |  |
| 最大负荷下的气流2 | 3171 CFM | 1653 CFM | 827 CFM | 664 CFM |  |
| 常规负荷下的气流2 | 2220 CFM | 1157 CFM | 579 CFM | 465 CFM |  |
| **采用极速闪存磁盘的环境** |  |  | |  | |
| **重量** | 1799.3磅(816.1千克) | 1187.7磅(538.7千克) | 863.1磅(391.5千克) |  | |
| **最大功耗** | 20.2 kW (20.6 kVA) | 10.5 kW(10.7 kVA) | 5.3 kW(5.4kVA) |  | |
| 常规功耗1 | 14.1kW(14.4 kVA) | 7.4kW(7.5 kVA | 3.7 kW(3.8 kVA) |  | |
| 最大负荷下的散热率 | 68,830 BTU/小时 | 35,868 BTU/小时 | 17,934 BTU/小时 |  | |
|  | 72,615 kV/小时 | 37,841 kV小时 | 18,921 k/小时 |  | |
| 常规负荷下的散热率 | 48,181 BTU/小时 | 25,108 BTU/小时 | 12,554 BTU/小时 |  | |
|  | 50,831 kJ/小时 | 26,489 kJ/小时 | 13,244 kJ/小时 |  | |
| **最大负荷下的气流2** | 3187 CFM | 1661 CFM | 830 CFM |  | |
| **常规负荷下的气流2** | 2231 CFM | 1162 CFM | 581CFM |  | |
| 工作温度/湿度：5℃至32℃(41F至89.6F),相对湿度10%至90%,无冷凝 工作海拔：最高3048米，900米以上每上升300米最高环境温度下降1℃  1常规功耗随应用负载而不同。  2气流方向必须从前往后。  a气流方向必须从前往后。  +添加了半机架和全机架配置，作为实现弹性配置的示例。半机架=4台数据库服务器，7台存储服务器；全机架=8台数据库服务器，14台存储服务器 | | | | |  |
| 25 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息 | |  | | ORACL∈ | |

**Exadata** **数据库云平台相关法规和认证**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法规1、2、3 | **产品安全：** | UL/CSA 60950-1、EN 60950-1、IEC60950-1 CB Scheme(不同国家/地区之间存在差异) UL/CSA 62368-1、EN 62368-1、IEC62368-1 CB Scheme(不同国家/地区之间存在差异) |
|  | **EMC** | |
|  | 辐射： | FCC CFR47第15部分、ICES-003、EN55032、KN32、EN61000-3-11、EN61000-3-12 |
|  | 抗干扰性： | EN55024、KN35 |
| 认证2.3 | 北美(NRTL)、CE(欧盟)、International CB Scheme、HSE Exemption( 印度)、BSMI(中国台湾)、CCC(中华人 民共和国)、EAC(EAEU包括俄罗斯)、KC(韩国)、RCM(澳大利亚)、VCCI(日本)、UKCA(英国) | |
| 欧盟指令3 | 2014/35/EU低电压指令。2014/30/EU EMC指令、2011/65/EU RoHS指令、2012/19/EU WEEE指令 | |
| **1本文中引用的所有标准和认证均为最新官方版本。如需了解更多详细信息，请联系您的销告代表。**  **2其他国家/地区的法规/认证也可能适用** **。**  3**有些情况下，仅在机框级别的系统达到了法规和认证合规性(如适用)。** | | |

**Exadata数据库云平台支持服务**

硬件保修：提供1年保修。如正常工作时间(周一至周五，上午8点至下午5点)内接到维修请求，则4小时内通过 Web/电话进行回 复，2个工作日内到达现场/调换部件

● Oracle标准系统支持服务包括 Oracle Linux支持服务以及24x7的2小时内现场硬件维修响应(维修地点需处于维修中心附近)

● Oracle标准操作系统支持服务

· Oracle 客户数据与设备保留服务

● 系统安装服务

● 软件配置服务

● Oracle 白金服务

● 关键业务系统服务

● Oracle Exadata 启动包

● 系统升级支持服务，包括硬件安装和软件配置

● Oracle 自动服务请求(ASR)

**客户可以选择在** **Exadata 数据库云平台X9M-2中安装自己的以太网交换机**

每个Exadata 数据库云平台X9M-2 机架的机架顶层均有2U 可用空间，客户可以选择在Exadata机架中利用该空间安装自己的客户端网络以太网交换 机，而不是另用一个机架来安装。 一些空间、电力和散热限制将适用。

26 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息



**主要特性和功能**

**Exadata** 和数据库软件特性一分析

自动并行化并将数据扫描卸载至存储(独有特性)

在存储中基于“where”子句筛选行(独有特性)

在存储中基于所选列筛选行(独有特性)

对JSON 和 XML 分析查询进行存储卸载(独有特性)

在存储中基于与其他表的联接筛选行(独有特性)

混合列压缩(独有特性)

存储索引数据忽略(独有特性)

按用户、查询、服务、数据库等管理I/O资源(独有特性)

在闪存缓存中自动转换为列格式(独有特性)

对表扫描进行智能闪存缓存(独有特性)

对索引快速全扫描进行存储卸载(独有特性)

对加密数据扫描进行存储卸载并确保FIPS合规性(独有特性)

针对LOB 和CLOB 的存储卸载(独有特性)

针对最小值/最大值运算的存储卸载(独有特性)

针对数据挖掘的存储卸载(独有特性)

如果存储 CPU繁忙，则反向卸载到数据库服务器(独有特性)

自动列化数据(独有特性)

当数据加载至闪存缓存时，自动将其转换为 In-Memory 格式(独有特性)

**Exadata** 和数据库软件特性—**OLTP**

数据库感知式 PCI 闪存(独有特性)

Exadata智能闪存缓存(独有特性)

Exadata智能闪存日志(独有特性)

智能写回闪存缓存(独有特性)

按集群、负载、数据库或用户确定I/O 优先级以确保服务质量 (QoS) (独有特性)

Exafusion Direct-to-Wire 协议(独有特性)

数据库智能网络资源管理(独有特性)

Exachk 全体系验证(独有特性)

全体系安全性扫描(独有特性)

数据库范围的安全性(独有特性)

通过单元到单元 (Cell-to-Cell) 重新平衡保留闪存缓存和存储索引(独有特性)

全体系安全擦除(独有特性)

即时创建数据文件(独有特性)

智能融合块传输(独有特性)

控制每个数据库的闪存缓存大小(独有特性)

In-Memory OLTP 加速(独有特性)

Undo 块远程RDMA 读取(独有特性)

使用多租户选件，每个容器数据库支持4000多个可插拔数据库(独有特性)

**Exadata**和数据库软件特性一高可用性

即时检测节点或单元 (Cell) 故障(独有特性)

In-Memory 容错(独有特性)

亚秒级故障切换停滞磁盘或闪存上的 I/O (独有特性)

将备份卸载到存储服务器(独有特性)

Exadata数据验证(扩展式 H.A.R.D.) (独有特性)

优先恢复关键数据库文件(独有特性)

通过读取其他存储服务器来自动修复损坏的磁盘数据(独有特性)

避免在预测存在故障的磁盘上执行读取 I/O操作(独有特性)

限制使用、关闭再打开暂时性能低下的驱动器(独有特性)

当镜像存储服务器发生故障时提供关闭防护(独有特性)

检测并禁用不可靠的网络链路(独有特性)

重新平衡时保留存储索引(独有特性)

27 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524 ORACL∈

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

可管理性特性

具有升级预暂存优化的嵌入式 Oracle Integrated Lights Out Manager(ILOM)

Oracle Enterprise Manager Exadata 插件

活动 AWR 包含存储统计信息，以支持端到端监视(独有特性)

针对以太网连接的 IPv6支持

按需扩容

单元(Cell) 软件透明重启

闪存和磁盘生命周期管理警报

自动磁盘清理和修复

Oracle Linux虚拟化可信分区

自动创建VLAN

Oracle Exadata Deployment Assistant

单独的管理交换机和连接

从远程服务器执行 Exacli命令行管理

通过 Cellcli 命令行管理存储服务器

DCLI 分布式命令行自动化工具

自动服务请求和补丁管理程序(patchmgr)支持：

o 数据库服务器

o 存储服务器

o 配电单元 (PDU)

o Cisco RoCE 和管理交换机

**Oracle**数据库软件(需单独购买):

· 对于数据库服务器：Oracle Database 11g R2企业版、Oracle Database 12c企业版 R1和 R2、Oracle Database 18c企业版R1 以及 Oracle Database 19c企业版。Oracle 数据库选件，如 Oracle 真正应用集群(RAC) 、Oracle分区、Oracle 多租户、Oracle 活动数据卫士(ADG)。关于所支持的特 性，请参阅具体版本的相应文档。

· 对于存储服务器：OracleExadata 系统软件。允许将许可证从一个系统转移至另一个系统，或转移至新系统。

**Oracle** 软件(随机附带):

· 对于数据库服务器：采用 Unbreakable Enterprise Kernel5 的 Oracle Linux 7 Update 9。零丢失零复制数据报协议 (ZDP)RoCEv2 协议，用于

Exadata 存储服务器和Oracle数据库之间的通信。该协议基于可靠数据报套接字(RDS)OpenFabrics企业发行版(OFED)

28 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524

版权所有◎2021,Oracle和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

ORACL∈

|  |  |
| --- | --- |
| **联系我们**  请致电 **400-699-8888**或访问**oracle.com/cn。**中国地区的用户请访问 oracle.com/cn/corporate/contact/,查找您当 地 Oracle办事处的电话号码。  blogs.oracle.com **facebook.com/oracle** twitter.com/oracle | |
| 版权所有◎2021, Oracle和/或其关联公司保留所有权利。本文档仅供参考，内容如有更 改，恕不另行通知。本文档不保证没有错误，也不受其他任何口头表达或法律暗示的担 保或条件的约束，包括对特定用途的适销性或适用性的暗示担保和条件。我们特别声明 拒绝承担与本文档有关的任何责任，本文档不直接或间接形成任何契约义务。未经预先 书面许可，不允许以任何形式或任何方式(电子或机械的)、出于任何目的复制或传播 本文档。 | Oracle和Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。  Intel 与 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均为 SPARC Intemational,Inc. 的商标或注册商标，需经许可方可使用。AMD 、Opteron 、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices的商标或注册商标。UNIX是The Open Group的注 册商标。0521 |

29 产品介绍/Oracle Exadata 数据库云平台X9M-2/ 版本210524

版权所有◎ 2021,Oracle 和/或其关联公司/机密— Oracle保密信息

ORACL(